CTD-SH

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **主盤 Main Panel 分路盤 Feeder Panel** **(3CO + LCO ,3OV + 3UV 十相一體 ) ( 3CO + LCO 四相一體 )** |
| 圖例標示 | 電容跳脫裝置CTD盤面電錶型 8500μFAC、DC、CTD電源輸入及指示輸入、輸出供電故障檢出  |
| 圖面標示 |   |
| 標單格式 | CTD-SH電容跳脫置電容跳脫裝置CTD盤面電錶型 8500μFAC、DC、CTD電源輸入及指示輸入、輸出供電故障檢出 | 只 |   |
| 施工規範範例 | 1. CTD容量8500μF(含)以上AC 110V/DC 155V/DC 110V，盤面型，AC/DC/CTD多電源輸入，兩只CTD相互支援，具電源輸入、輸出電源指示及檢出故障功能，例如:測試鈕及表計顯示，可為訂製品或多元件組合，驗收時需驗證功能。
 |
| 參考廠牌 | 育駿 | 02-2961-5979 | 備註 |
| 三菱 | 02-2381-1190 |   |
| 奇異 | 02-2393-3283 |
| 章任 | 02-2557-3247 |
| 謙泰 | 02-2857-3950 |
| 巨翰 | 02-2961-7645 |