CTD-DF

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **主盤 Main Panel 分路盤 Feeder Panel**  **(3CO + LCO ,3OV + 3UV 十相一體 ) ( 3CO + LCO 四相一體 )** | | | | |
| 圖例標示 | 電容跳脫裝置CTD  數位電錶型 8500μF  多電源輸入及指示  支援電源及輸出故障檢出  具有RS485傳輸 | | | | |
| 圖面標示 |  | | | | |
| 標單格  式 | CTD-DF電容跳脫置  電容跳脫裝置CTD  數位電錶型 8500μF  多電源輸入及指示  支援電源及輸出故障檢出  具有RS485傳輸 | | 只 | @20000 | |
| 施工規範範例 | 1. Relay用CTD容量8500μF(含)以上AC 110V/DC 155V，盤面數位電錶型，AC/DC多電源輸入，兩只CTD相互支援，具支援電源輸入、輸出電源指示及檢出故障功能，具有RS485傳輸功能，例如:測試鈕及表計顯示，可為訂製品或多元件組合，驗收時需驗證功能。 2. CB用CTD容量4000μF(含)以上AC 110V/DC 110V，盤面數位電錶型，AC/DC多電源輸入，兩只CTD相互支援，具支援電源輸入、輸出電源指示及檢出故障功能，具有RS485傳輸功能，例如:測試鈕及表計顯示，可為訂製品或多元件組合，驗收時需驗證功能。 | | | | |
| 參考廠牌 | 育駿 | 02-2961-5979 | | | 備註 |
| 三菱 | 02-2381-1190 | | |  |
| 奇異 | 02-2393-3283 | | |
| 章任 | 02-2557-3247 | | |
| 謙泰 | 02-2857-3950 | | |
| 巨翰 | 02-2961-7645 | | |