CTD-FMU

|  |  |
| --- | --- |
|  | **主盤 Main Panel****(3CO + LCO ,3OV + 3UV 十相一體 )** |
| 圖例標示 |  | 盤面附電錶 8500μF具備用2組交直流外接電源輸入3種直流電能併接智能輸出 |
| 圖面標示 |  |
| 標單格式 | CTD-FMU電容跳脫裝置盤面附電錶 8500μF具備用2組交直流外接電源輸入3種直流電能併接智能輸出 | 只 |  |
| CTD-FMU電容跳脫裝置盤面附電錶 4000μF具備用2組交直流外接電源輸入3種直流電能併接智能輸出 | 只 |  |
| 施工規範範例 | 1. Relay用CTD容量8500μF(含)以上AC110V/DC155V，盤面型，AC/DC多電源輸入，三種直流電源併接輸出，例如:測試鈕及表計顯示，可為訂製品或多元件組成，驗收時需驗證功能。
2. CB用CTD容量4000μF(含)以上AC110V/DC110V，盤面型，AC/DC多電源輸入，三種直流電源併接輸出，例如:測試鈕及表計顯示，可為訂製品或多元件組成，驗收時需驗證功能。
 |
| 參考廠牌 | 育駿 | 02-2961-5979 | 備註 |
| 三菱 | 02-2381-1190 |  |
| 奇異 | 02-2393-3283 |
| 章任 | 02-2557-3247 |
| 謙泰 | 02-2857-3950 |
| 巨翰 | 02-2961-7645 |