CTD-H

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **主盤 Main Panel**  **(3CO + LCO ,3OV + 3UV 十相一體 )** | | | | | |
| 圖例標  示 |  | | 盤面附電錶 8500μF  具備用2組交直流外接電源輸入  3種直流電能併接智能輸出 | | | |
| 圖面標示 |  | | | | | |
| 標單格  式 | CTD-H電容跳脫裝置  盤面附電錶 8500μF  具備用2組交直流外接電源輸入  3種直流電能併接智能輸出 | | | 只 |  | |
| 施工規範範例 | 1. CTD容量8500μF(含)以上AC110V/DC155V/DC110V，盤面型，AC/DC多電源輸入，三種直流電源併接輸出，例如:測試鈕及表計顯示，可為訂製品或多元件組成，驗收時需驗證功能。 | | | | | |
| 參考廠牌 | 育駿 | 02-2961-5979 | | | | 備註 |
| 三菱 | 02-2381-1190 | | | |  |
| 奇異 | 02-2393-3283 | | | |
| 章任 | 02-2557-3247 | | | |
| 謙泰 | 02-2857-3950 | | | |
| 巨翰 | 02-2961-7645 | | | |