CTD2M-52RF

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **主盤 Main Panel 分路盤 Feeder Panel** **(3CO + LCO ,3OV + 3UV 十相一體 ) ( 3CO + LCO 四相一體 )** |
| 圖例標示 |  | 盤面雙電錶 8500μFAC、DC、CT電源輸入具備電驛失能後衛保護功能。 |  |  |
| 圖面標示 |  |
| 標單格式 | CTD2M-52RF電容跳脫置盤面雙電錶 8500μFAC、DC、CT電源輸入具備電驛失能後衛保護功能。 | 只 |  |
| 施工規範範例 | 1. CTD容量8500μF(含)以上AC110V/DC155V，盤面雙電表型，AC、DC、CT電源輸入，具控制電源失能及電驛失能後衛保護，可為訂製品或多元件組成，驗收時需驗證功能。
 |
| 參考廠牌 | 育駿 | 02-2961-5979 | 備註 |
| 三菱 | 02-2381-1190 |  |
| 奇異 | 02-2393-3283 |
| 章任 | 02-2557-3247 |
| 謙泰 | 02-2857-3950 |
| 巨翰 | 02-2961-7645 |