**圖例、圖面、標單、參考廠牌說明：**

A03 CTD2M-SVT

# PT、交流電源做為跳脫迴路工作電源案例：

# 兩只電容跳脫裝置CTD方式供電\_(VCB用CTD + 保護電驛用CTD):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **主盤 Main Panel**  **(3CO + LCO ,3OV + 3UV 十相一體 )** | | | | | **分路盤 Feeder Panel**  **( 3CO + LCO 四相一體 )** | | | |
| 圖例標示 | CTD2M  SVT | 盤面雙電錶 8500μF  4種交直流外接電源支援輸入  內鍵自動轉換交替智能選擇  5種直流電能併接智能輸出  供電故障檢出附RS485傳輸 | | | |  |  | | |
| CTD-A | 盤面附電錶4000μF  交流電源輸入  內鍵自動交替  PT與CTD 2種直流電能輸出 | | | |  |  | | |
| 圖面標示 |  | | | | |  | | | |
| 標單格式 | * CTD2M-SVT主要電容跳脫置   盤面雙電錶 8500μF  4種交直流外接電源支援輸入  內鍵自動轉換交替智能選擇  5種直流電能併接智能輸出  供電故障檢出附RS485傳輸 | | | 只 | 50,000 |  | |  |  |
| * CTD-A輔助電容跳脫裝置   盤面附電錶4000μF  交流電源輸入  內鍵自動交替  PT與CTD 2種直流電能輸出 | | | 只 | 15,000 |  | |  |  |
| 參考廠牌 | 育駿 | | 02-2961-5979 | | | 備註 | | | |
| 三菱 | | 02-2381-1190 | | |  | | | |
| 奇異 | | 02-2393-3283 | | |
| 章任 | | 02-2557-3247 | | |
| 謙泰 | | 02-2857-3950 | | |
| 巨翰 | | 02-2961-7645 | | |