**圖例、圖面、標單、參考廠牌說明：**

A04 CTD2M-SV0

# PT、交流電源做為跳脫迴路工作電源案例：

# 兩只電容跳脫裝置CTD方式供電\_(VCB用CTD + 保護電驛用CTD):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **主盤 Main Panel****(3CO + LCO ,3OV + 3UV 十相一體 )** | **分路盤 Feeder Panel****( 3CO + LCO 四相一體 )** |
| 圖例標示 | CTD2MSV0 | 盤面雙電錶 8500μF4種交直流外接電源支援輸入內鍵自動轉換交替智能選擇5種直流電能併接智能輸出不足電壓、供電故障檢出 |  |  |
| CTD-A | 盤面附電錶4000μF交流電源輸入內鍵自動交替PT與CTD 2種直流電能輸出 |  |  |
| 圖面標示 |  |  |
| 標單格式 | * CTD2M-SV0主要電容跳脫置

盤面雙電錶 8500μF4種交直流外接電源支援輸入內鍵自動轉換交替智能選擇5種直流電能併接智能輸出不足電壓、供電故障檢出 | 只 | 45,000 |  |  |  |
| * CTD-A輔助電容跳脫裝置

盤面附電錶4000μF交流電源輸入內鍵自動交替PT與CTD 2種直流電能輸出 | 只 | 15,000 |  |  |  |
| 參考廠牌 | 育駿 | 02-2961-5979 | 備註 |
| 三菱 | 02-2381-1190 |  |
| 奇異 | 02-2393-3283 |
| 章任 | 02-2557-3247 |
| 謙泰 | 02-2857-3950 |
| 巨翰 | 02-2961-7645 |