
# 開關接點檢視裝置 圖例符號標示與說明

|  |  |
| --- | --- |
|  | 開關接點檢視裝置，可顯示各相電壓。  開關內部各相接點指示，ON、OFF、欠相指示功能（目測可判讀逆送電及內部接點熔接功能）。 |

# 開關接點檢視裝置 圖面上標示方式



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開關接點檢視裝置 標單範例說明 | | | | | |
| **工程名稱** |  | | | **會計科目** |  |
| **施工地點** |  | | | **工程編號** | **xxxx** |
| **項 次** | **項 目 及 說 明** | **單 位** | **數 量** | **單 價** | **複 價** |
| **壹.二.1.1** | **配電箱設備工程** |  |  |  |  |
| **壹.二.1.1.1** | **"xxxxx" PANEL 3φ4W 22V/380V** |  |  |  |  |
| **壹.二.1.1.1.1** | **CASE:900W\*2100H\*600D SS41 2.0mm (落地** | **座** | **1** |  | **-** |
|  | **式)** |  |  |  | **-** |
| **壹.二.1.1.1.2** | **ACB 4P 2500AF 2500AT 35KA** | **只** | **1** |  | **-** |
|  | **380V 抽出式附座** |  |  |  | **-** |
| **壹.二.1.1.1.3** | **NFB 3P 250AF 200AF 35KA 380V** | **只** | **2** |  | **-** |
|  |  |  |  |  | **-** |
| **壹.二.1.1.1.4** | **NFB 3P 100AF 100AT 35KA 380V** | **只** | **1** |  | **-** |
|  |  |  |  |  | **-** |
| **壹.二.1.1.1.5** | **開關接點檢視裝置**  **可顯示開關各相電壓、ON、OFF、欠相、開關內部各相接點指示狀態（外部並可目測判讀逆送電及開關內部接點熔接狀態功能）** | **只** | **4** |  | **-** |
| **壹.二.1.1.1.6** | **機械互鎖裝置(MI-keylock)** | **只** | **2** |  | **-** |
|  | **ON／OFF皆可上鎖** |  |  |  | **-** |
|  |  |  |  |  | **-** |
|  |  |  |  |  | **-** |
|  |  |  |  |  | **-** |
|  |  |  |  |  | **-** |
|  |  |  |  |  | **-** |
|  |  |  |  |  | **-** |
|  |  |  |  |  | **-** |
|  |  |  |  |  | **-** |
|  |  |  |  |  | **-** |
|  |  |  |  |  | **-** |